|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lynk&co_Logo_Black**动火作业许可证（□一级 □二级 ）**  BMA EP 09\_005 0A 002 编号： | | | | | | |
| 申请单位 |  | | 作业内容 |  | | |
| 动火地点 |  | | 动火执行人 |  | | |
| 动火方式 | 电焊（ ） 气割（ ） 电钻（ ） 砂轮（ ） 其他（ ） | | | | | |
| 动火时间 | 从 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分止 | | | | | |
| **序号** | **防护措施（由监护人确认）** | | | | | **是否符合** |
| 1 | 涉及登高作业、临时用电作业的办理了相应的登高、临时用电作业票。 | | | | |  |
| 2 | 气焊、电焊等特种作业人员持有相应的特种作业证书。 | | | | |  |
| 3 | 用火现场（周围及动火点下方最小半径10米）及设备内部清理干净，无易燃易爆物，无可燃溶剂清洗剂及喷漆作业。 | | | | |  |
| 4 | 断开与动火设备相连的所有管线。 | | | | |  |
| 5 | 用火点周围（最小半径10米）的下水井、地漏、地沟和电缆沟等已清除易燃物，并采取覆盖，铺沙等手段进行隔离。 | | | | |  |
| 6 | 电焊回路线应接在焊件上，把线不得穿过下水井或与其他设备搭接 | | | | |  |
| 7 | 乙炔气瓶（禁止卧放），与氧气瓶的间距不得小于5米，与火源的距离不小于10米。气瓶不得在烈日下暴晒，气瓶各项附件齐全有效（如回火阀、压力表） | | | | |  |
| 8 | 电焊、气焊、手持电动工具的各类电源线、绝缘防护措施安全可靠。 | | | | |  |
| 9 | 高处动火作业还应满足以下要求：1、（最小半径10米）采取防火花飞溅措施；2、现场防护措施符合高处作业安全要求；3、涉及电焊作业的，有专人在地面焊机开关旁监护，发生紧急情况时，立即断电。 | | | | |  |
| 10 | 灭火器材配备情况： | | | | |  |
| 需要补充的防范措施 | 作业警示吊牌 | | | | | |
| 监护人确认 | 我已确认以上安全措施执行到位，并在动火期间做好现场监护，确保动火安全。  签字： 日期： | | | | | |
| 动火负责人 |  | 属地负责人 | | |  | |
| 保卫部审批 |  | 安全组 | | |  | |
| 生产副总审批（一级） |  | 动火结束现场确认 | | | 动火负责人：  属地负责人：  保卫负责人：  安环办负责人： | |

备注：本申请表共3联，申请部门、安全环保办、保卫部各一联。一级动火仅限签发当天有效；二级动火证有效期不超过7天。